|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Техническое средство** | **Назначение** | **Характеристики** |
| 1 | Сканер | Устройство ввода, которое, анализируя какой-либо объект (обычно изображение, текст), создаёт его цифровое изображение. | - |
| 2 | Монитор | Это устройство оперативной визуальной связи пользователя с управляющим устройством и отображением данных передаваемых с клавиатуры, мыши или центрального процессора. | Положение экрана определяется:  -расстоянием считывания (0,6.0,7м);  -углом считывания, направлением взгляда на 20° ниже горизонтали к центру экрана, причем экран перпендикулярен этому направлению.  Должна также предусматриваться возможность регулирования экрана:  -по высоте +3 см;  -по наклону от -10° до +20° относительно вертикали;  -в левом и правом направлениях. |
| 3 | Принтер | Это внешнее периферийное устройство компьютера, предназначенное для вывода текстовой или графической информации, хранящейся в компьютере, на твёрдый физический носитель, обычно бумагу или полимерную плёнку, малыми тиражами без создания печатной формы. | - |
| 4 | Стол с выдвижными ящиками | Мебельное изделие, имеющее приподнятую горизонтальную или наклонную поверхность, предназначенную для размещения на ней предметов и (или) для выполнения работ | -высота стола должна быть выбрана с учетом возможности сидеть свободно, в удобной позе, при необходимости опираясь на подлокотники;  -нижняя часть стола должна быть сконструирована так, чтобы программист мог удобно сидеть, не был вынужден поджимать ноги;  -поверхность стола должна обладать свойствами, исключающими появление бликов в поле зрения программиста;  -конструкция стола должна предусматривать наличие выдвижных ящиков (не менее 3 для хранения документации, листингов, канцелярских принадлежностей).  -высота рабочей поверхности рекомендуется в пределах 680-760мм.  -Высота поверхности, на которую устанавливается клавиатура, должна быть около 650мм. |
| 5 | Клавиатура | Устройство, позволяющее пользователю вводить информацию в компьютер. | Высота поверхности, на которую устанавливается клавиатура, должна быть около 650мм. |
| 6 | Мышь | Координатное устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру. | - |
| 7 | Системный блок | Физически представляет собой шасси, которое наполнено аппаратным обеспечением для создания компьютера. | размещается в предусмотренной нише стола |